(footprint "SOT-23_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR"
	(version 20260206)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "10.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0.2014 -2.32705 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "4bace5b7-e6f1-43b3-9259-dc39f6093290")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "SOT-23_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR"
		(at 0.2014 2.32695 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "8cc7a6d2-e3fa-477b-8302-134beab25f9d")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e0b90c38-ea7c-4fa8-96ce-3e8da4edbfa9")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e069da09-1ae8-452d-8998-1e2add069d03")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(duplicate_pad_numbers_are_jumpers no)
	(fp_line
		(start -0.70002 -1.50005)
		(end 0.3 -1.50005)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "58cdf460-0dc3-440a-a0b5-ff3769a326d9")
	)
	(fp_line
		(start -0.70002 -0.63604)
		(end -0.70002 -1.50005)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "fb19e9c3-bb05-4829-9832-4074273c17c7")
	)
	(fp_line
		(start -0.70002 1.49995)
		(end -0.70002 0.63594)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "eba5e7a3-c87b-481d-b31f-7cace084e4d8")
	)
	(fp_line
		(start -0.70002 1.49995)
		(end 0.3 1.49995)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "6ecfd1af-8edc-44e3-9db3-b9be8343c703")
	)
	(fp_line
		(start 0.69997 0.31392)
		(end 0.69997 -0.31402)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "2256779b-964e-406a-856d-ae586081aba8")
	)
	(fp_circle
		(center 1.75268 0.9397)
		(end 1.75268 0.78959)
		(stroke
			(width 0.3)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "User.15")
		(uuid "da2b9fe1-c42f-4398-a7e7-19f19d6f2f0a")
	)
	(pad "1" smd rect
		(at 1.14999 0.95006 180)
		(size 1 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "13811a23-a273-45ef-9023-5ccc1df87de1")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at 1.14999 -0.95006 180)
		(size 1 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "02c9f6b5-ea72-4cf5-bf0f-7c4e8f71d256")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -1.14999 -0.00005 180)
		(size 1 0.8)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
		(uuid "125774cc-9777-4724-8a14-890edc18d5b4")
	)
	(embedded_fonts no)
	(embedded_files
		(file
			(name "3D_PCB1_2023-03-14(mod).step")
			(type model)
			(data |KLUv/aCxWhYAjI0CDsgEMAko4FZJlgMUukokYJHwJI0YenlYqISQVWVKKUmZlIkgb+BwE2MMCGYG
[encoded data, 219267 characters]
				WqC2AKdlH5yjdbOBMesiNs9RetQDggr9aHJllK+4r3R8w9x6hAg=|
			)
			(checksum "DE0BC9CFC713BDEF52DA535EE9F4E442")
		)
	)
	(model "kicad-embed://3D_PCB1_2023-03-14(mod).step"
		(offset
			(xyz 0.20601 0.25168 -1.62)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -0 -0 0)
		)
	)
)
