(module CDM-10008 (layer F.Cu) (tedit 5FC2B0ED)
  (descr "<b>Ø 10 mm x H 2.9 mm 8 Ohms Speaker</b>")
  (fp_text reference SP1 (at 0.127 0 -180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.57912 0.57912) (thickness 0.115824)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value CDM-10008 (at -5.08 6.35 -180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.77216 0.77216) (thickness 0.154432)) (justify left bottom))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 5 0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 0) (end 4.75 0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 0) (end 1.25 0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 -2.5) (end 0.6 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 2.5) (end 0.6 2.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_circle (center 2.5 0) (end 3.1 0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_circle (center -2.5 0) (end -1.9 0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 0) (end 5.08 0) (layer F.CrtYd) (width 0.0508))
  (fp_arc (start -0.083259 0.044807) (end -4.953 -1.27) (angle 236.309932) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (model ${KIPRJMOD}/shapes3D/CUI_CDM-10008.step
    (offset (xyz 0 0 -0.0508))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 45))
  )
)
